Anexa 4

Operator economic autorizat ANRE 
Autorizație ANRE tip       , nr. 
valabilă până la data de	
Adresă sediu: 
Operator de sistem:  DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Număr/dată înregistrare: 


Tel :
Fax: 
                      

E-mail: 
FIȘĂ DE EVIDENȚĂ Nr.               /data 
a lucrărilor periodice de verificare tehnică a 
instalației de utilizare a gazelor naturale

	Nr. crt.
	Informații
	De completat cu informațiile solicitate

	1.
	Clientul final/clienții finali
	

	2.
	

Adresa locului de consum:
	Stradă
	

	
	
	Număr
	

	
	
	Bloc
	

	
	
	Scară
	

	
	
	Apartament
	

	
	
	Localitate
	

	
	
	Județ
	

	
	
	Telefon, 
e-mail client
	

	3.
	Codul locului de consum
	

	4.
	Contractul de prestări servicii
	Număr 

	
	
	Data 

	5.
	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică
	Număr 

	
	
	An 

	
	
	Nu deține 

	6.
	Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare
	Zi 

	
	
	Lună 

	
	
	An 

	7.
	Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare
	Zi 

	
	
	Lună 

	
	
	An 

	8.
	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică
	Nume și prenume 

	
	
	Legitimație tip        , nr                / anul 

	
	
	Valabilă până la data de 

	9.
	

Aparate consumatoare de combustibili gazoși
	Notificate de furnizorul de gaze naturale
	Identificate la locul de consum

	
	
	Tip
	Buc.
	Debit nominal
(Mc/h)
	Tip
	Buc.
	Debit nominal
(mc/h)
	Rămas în IUGN

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



(1) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:
Tabelul nr. 1
	Nr crt.
	Tip lucrare
	De completat*

	1.
	La intervale de maximum 2 ani
	

	2.
	La cererea clientului final
	




Tabelul nr. 2
	Nr crt.
	
	De completat*
	Observații1)

	1.
	Verificarea tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale
	

	


	2.
	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale
	
	


NOTĂ:
1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.
(2) Operațiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Tabelul nr. 3
	Nr. 
Crt.
	Operațiuni
	De completat*

	
	
	Da
	Nu
	Nu este cazul2)

	1.
	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente
	
	
	

	2.
	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi
	

	
	

	3.
	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității
	

	
	

	4.
	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță
	
	
	

	5.
	Demontarea/Debranșarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente
	Tipul aparatului
	Debit nominal
(m3/h)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare
	
	
	

	7.
	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente
	
	
	

	8.
	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor art. 304, alin (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018,  cu modificările și completările ulterioare
	
	
	




	9.
	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare
	

	
	

	10.
	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de către operatorii economici autorizați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
	


	
	

	11.
	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale
	
	
	


	12.
	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului
	

	
	

	13.
	Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului
	

	
	

	14.
	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 156/2020
	


	
	

	15.
	Testarea funcționalității detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de <<Test>> al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test
	

	
	



NOTE:
2) Operațiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situația în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operațiune în parte, motivele neîndeplinirii obligației. 
3) În situația în care se constată lipsa instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligația să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora. IMPORTANT: Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare. 
 Confirm că au fost efectuate toate operațiile enumerate în tabelul nr. 3. 
 Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale. 
Semnătură client final/clienți finali ......................
*) La anexa nr. 4 alineatul (2) tabelul nr. 3 coloana "Operațiuni", numărul curent 8 se modifică și va avea următorul cuprins: "Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă ca a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat în activități de coşerit, respectiv personal calificat în curățarea coșurilor de fum, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale" (la data 28-apr-2020 alin. (2), punctul 1. din anexa 4, capitolul 2 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 71/2020 ).


(3) Defectele constatate se menționează în tabelul nr. 4
Tabelul nr. 4
	Nr. crt.
	Defecte constatate
	Modul de remediere a defectelor4)
	De completat* dacă s-au remediat defectele

	
	
	
	Da
	Nu**

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



NOTĂ
4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor.
** În cazul sigilării racordului la aparat sau a instalației de utilizare gaze naturale, se completează cu nr. sigiliu.


(4) Condiții tehnice de funcționare
Tabelul nr. 5
	Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale
	De completat*
	Observații5)

	
	Da
	Nu
	

	
	
	
	



NOTĂ
5 )Se specifică care sunt condițiile tehnice de funcționare în siguranță neîndeplinite și posibilitățile de remediere.
Tabelul nr. 6
	Nr. Crt.
	Aparatele consumatoare de combustibili gazoși
	Documentul care atestă curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere
	Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși

	
	Tip aparat
	Debit nominal (m3/h)
	Nr.
	Data
	Nr.
	Data

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


*) La anexa nr. 4 alineatul (4) tabelul nr. 6, titlul coloanei trei se modifică și va avea următorul cuprins: “Documentul care atestă curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere” (la data 28-apr-2020 alin. (4), punctul 2. Din anexa 4, capitolul 2 modificat de Art. I, punctul 14. Din Ordinul 71/2020 ).


(5) Concluzii
Tabelul nr. 7
	Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificării tehnice, se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță
	De completat*
	Observații6)

	
	Da
	Nu
	

	
	

	
	



NOTĂ:
6)Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate și măsurile întreprinse pentru conformare; în situația în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

CAPITOLUL 3: 
(1) Prezenta fișă se întocmește în minimum 3 exemplare, câte unul pentru:
a) clientul final/clienții finali; 
b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale; 
c) operatorul de sistem.
(2) Prezenta fișă se predă clientului final/clienților finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem. 
Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clienților finali.
Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale, 
Nume și prenume: 
Semnătura: .................
Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,
Nume și prenume: 
Semnătura: .................
Clientul final/Clienții finali, 
Nume și prenume/denumire: 
Semnătura: ................. 
NOTĂ: 
* Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".


